1. 下面关于DRTP的描述哪些是正确的：
2. DRTP负责消息路由
3. DRTP可以传输加密
4. DRTP的节点号可以任意配置
5. DRTP必须有一个上级节点
6. DRTP有负载均衡的作用
7. DRTP必须与数据库安装在同一台服务器上
8. DRTP必须与后台应用安装在同一台服务器上
9. 有一个一卡通后台安装在服务器A上，这个后台配置到一个通讯平台节点D上，以下哪些参数是D这个通讯平台必须配置的：
10. BRANCH
11. MAXCONNECTCOUNT
12. BONENODE
13. datapath
14. BEATHEARTCOUNT
15. 一卡通后台是什么架构？配置一个后台除数据的配置以外，一般需要配置哪些文件？怎么配置？bu分组有什么作用？
16. 下面的描述哪些是正确的？
17. 一卡通客户端通过DRTP访问后台功能
18. 一卡通WEB系统都是直接访问数据库的
19. 一卡通客户端电脑必须安装一个DRTP
20. 一卡通前置机是直接访问数据库的
21. 下面关于智慧前置机的描述哪些是正确的？
22. 智慧前置机在运行时必须和系统中注册的子系统IP地址一致
23. 前置机上传到系统中的设备流水是保存在前置机的Deal\Bak 目录下的
24. 前置机为每个有独立IP的设备建立一个工作线程，一个前置机下不能有超过300个独立IP的设备
25. 前置机是采用轮询的方式对设备进行访问的
26. 一个管理食堂A的前置机和一个管理食堂B前置机不能同时在一台电脑上运行
27. 下面关于通用前置机的描述哪些是正确的？
28. 前置机配置文件的[GATEWAY][IP] 可以不是运行前置机电脑的IP地址
29. 前置机管理汇多POS机时是被动服务模式工作的
30. 前置机的版本号是通过 gwmain –v 命令查看的
31. 前置机的Data文件夹是保持汇多CCU上传的流水的
32. 前置机会主动去分析Data目录下的流水文件
33. 请描述一下第三方支付前置机的技术架构、参数配置及工作原理？
34. 假设某个用户有一个数据库服务器A，两个应用服务器B和C，以及一台通用前置机D，要求配置应用双机，应该部署几个DRTP，怎么配置？后台应用应该怎么配置？前置机应该怎么配置？